|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\Mr. HOANG\CHỮ KÝ&CON DẤU\234 (1).jpg** | **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM TRUNG VIỆT** | |
| **Địa chỉ:** | **88 – 90 Đường số 3, KDC HimLam, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp HCM.** |
| **Tel:** | **083.731.2244 – 0915871636 Fax: 083.731.2244** |
| **Web:** | [www.namtrungvietenvi.com](http://www.namtrungvietenvi.com/)**,** [www.demvisinh.vn](http://www.demvisinh.vn/)**,** [**www.ntvco.vn**](http://www.ntvco.vn) |
| **Email:** | **namtrungviet.envi@gmail.com** |

Tp.HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2018

**BẢNG BÁO GIÁ TỔNG HỢP GIÁ THỂ VI SINH**

**|KÍNH GỬI:** ANH HOÀN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 01 | DẠNG VIÊN XE D 25 x 10  C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20170518_093352.jpg | + Kích thước: **DxH=25x10 mm** + Nhiệt độ làm việc:5 - 45độC  + Bề mặt riêng: ≥ 650 - 750 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + Xuất xứ: VN  + 1m3 ≈ 100 kg | 1kg | 60.000 |
| 02 | DẠNG VIÊN XE D 15 x 10  C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20170518_093444.jpg | + Kích thước: **DxH=15x10 mm** + Nhiệt độ làm việc:5-45độC  + Bề mặt riêng: ≥ 650 – 750 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE.  + 1m3 ≈ 100 kg + Xuất xứ: VN | 1kg | 60.000 |
| 03 | DẠNG VIÊN XE D 7 x 10  C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20170518_093451.jpg | + Kích thước: **DxH= 7x10 mm** + Nhiệt độ làm việc:5-45độC  + Bề mặt riêng: ≥ 850 – 1000 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE.  + 1m3 ≈ 150 kg + Xuất xứ: VN | 1kg | 95.000 |
| 04 | DẠNG VIÊN XE D 12 x 10  D:\NGUYENHOANG\HÌNH ẢNH GIÁ THỂ VS\IMG_20180330_102745.jpg | + Kích thước: **DxH= 15x10 mm** + Nhiệt độ làm việc:5-45độC  + Bề mặt riêng: ≥ 850 - 1000 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE.  + 1m3 ≈ 150 kg + Xuất xứ: VN | 1kg | 70.000 |
| 05 | TẤM LẮNG LAMEN | - Dạng tấm  - Kích thước 1000 x 500(mm)  - 1m3 = 68 Tấm - Độ dày tấm phẳng: 0.25mm  - Độ dày tấm sóng: 0.35mm - Vật liệu: nhựa PET.  - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C - Việt Nam  GHI CHÚ: Đơn giá chưa lắp ghép thành khối. | 1 m3 | 1.200.000 |
| 06 | TẤM LẮNG LAMEN | Vật liệu : PEE (Ethylene Propylen Ecopolymer)  Độ mở : 80mm Trọng lượng : 16kg/m2  Dày : 0,6mm Số tấm : 20 tấm/m2  Kích thước tấm : 1100x960 (mm) Góc nghiêng : 60o  Kích thước khối ; 1000 x 1000 x 896 (mm)  Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C  **Xuất xứ: Hongkong Hai Fan**  GHI CHÚ: Đơn giá chưa lắp ghép thành khối. | 1m3 | 1.850.000 |
| 07 | TẤM LẮNG LAMEN  E:\NGUYENHOANG\HÌNH ẢNH GIÁ THỂ VS\WP_20131010_003.jpg | - Dạng block  - Kích thước: D x R x H  2000 x 500 x 1000(mm)  - Kích thước ống: 54 x 54 mm  - Tải trọng bề mặt: 5.5m3/1m3 thể tích.  - Độ dày: 0.5mm  - Góc nghiên 600 chéo góc so le 2 chiều - Vật liệu: nhựa PVC xanh  - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C - Việt Nam  Lưu ý:   1. Nhiều kích thước ống 54 x 54 mm, 40 x 40 mm 2. Đơn giá đã lắp ghép thành khối theo yêu cầu. | 1M3 | 3.200.000 |
| 08 | DẠNG TỔ ONG  (màu trắng) | -Dạng tấm  -Kích thước 1000mm x 500mm  -1m3 = 32 Tấm  -Độ dày:0.25mm  -Vật liệu: nhựa PVC.  - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C -Việt Nam | 1 m3 | 500.000 |
|  | DẠNG TỔ ONG  (màu trắng) | -Dạng tấm  -Kích thước 1000mm x 500mm  -1m3 = 32 Tấm  -Độ dày:0.35mm  -Vật liệu: nhựa PET.  - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C -Việt Nam | 1M3 | 500.000 |
|  | DẠNG TỔ ONG  (màu trắng) | -Dạng tấm  -Kích thước 1000mm x 500mm  -1m3 = 32 Tấm  -Độ dày:0.5mm  -Vật liệu: nhựa PET.  - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C -Việt Nam | 1M3 | 650.000 |
| 09 | DẠNG CẦU NHỎ | + Kích thước: **D=50 mm** + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độ C. + Bề mặt riêng: ≥ 300-450 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP.  + 1m3 = 8.000 trái( Theo thể tích di động) + Xuất xứ: VN | 1m3 | 4.800.000 |
| 10 | DẠNG CẦU LỚN | + Kích thước: **D=100 mm** + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45độC. + Bề mặt riêng: ≥180-250 m2/m3.  + 1m3 = 600 trái( Theo thể tích di động) + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. + Xuất xứ: Việt Nam | 1 m3 | 1.100.000 |
| 11 | DẠNG CẦU LỚN  E:\NGUYENHOANG\HÌNH ẢNH GIÁ THỂ VS\1291621223.nv.jpg | + Kích thước: **D=150 mm** + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độC. + Bề mặt riêng: ≥108-180 m2/m3.  + Diện tích bề mặt: 220 – 250m2/m3  + Độ rỗng xốp: ≥ 90%  + Trọng lượng 1.2g/1 quả  + 1m3 = 500 trái + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP màu đen + Xuất xứ: Việt Nam | 1M3 | 3.200.000 |
| 12 | DẠNG SỢI | + Kích thước: 1000x200mm  + Bề mặt riêng: 250 - 350 m2/m3  + 1m3 = 25 sợi  + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C  + Vật liệu chế tạo : sợi tổng hợp  + Xuất xứ: VN | 1 m3 | 300.000 |
| 12 | DẠNG SỢI  E:\NGUYENHOANG\HÌNH ẢNH GIÁ THỂ VS\20151201_103311.jpg | + Kích thước: 1000 x 200mm  + Bề mặt riêng: 250 - 350 m2/m3  + 1m3 = 25 sợi  + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C  + Vật liệu chế tạo : sợi polyester  + Xuất xứ: VN | 1m3 | 500.000 |
| 14 | DẠNG SỢI  E:\NGUYENHOANG\HÌNH ẢNH GIÁ THỂ VS\a17d9299-7807-48e0-888e-aaa2fb9aeb18.png | + Kích thước: 1000 x 200mm  + Bề mặt riêng: 250 - 350 m2/m3  + 1m3 = 25 m  + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C  + Vật liệu chế tạo : sợi PVC  + Xuất xứ: VN | 1M3 | 650.000 |
| 16 | DẠNG SỢI  E:\NGUYENHOANG\HÌNH ẢNH GIÁ THỂ VS\WP_20131109_006.jpg | + Kích thước: 1000 x 200mm  + Bề mặt riêng: 250 - 350 m2/m3  + 1m3 = 25 m  + Vật liệu chế tạo : inox-nhựa PVC  + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C  + Xuất xứ: VN | 1m3 | 650.000 |
| 17 | VẬT LIỆU THÁP HẤP THỤ  WP_20130514_003 | +Vật liệu chế tạo: Nhựa PP.  + Xuất xứ: VN | 1 kg | 280.000 |
| 18 | Đĩa TK | + Kích thước: D=270mm  + Lưu lượng 0 – 12 m3/h  + Xuất xứ: Taiwan  + Bọt mịn | 1 | 190.000 |
| 20 | Đĩa TK | + Kích thước: D=270mm  + Xuất xứ: SSI - USA  + Bọt mịn  + Lưu lượng 0 – 12 m3/h | 1 | 280.000 |
| 22 | VẬT LIỆU LỌC | CÁT THẠNH ANH | 1KG | 2.500 |
| SỎI | 1KG | 2.500 |
| THAN GÁO DỪA | 1KG | 28.000 |

**\* Ghi chú :**

* Giá trên **chưa bao gồm** thuế GTGT (10% VAT) ,
* Chưa bao gồm vận chuyển đi tỉnh
* Hình thức thanh toán : TM/CK

Chúng Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sớm nhận được sự hợp tác kinh doanh cùng quý vị.

**PHẦN XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG** CTY TNHH CN – MT NAM TRUNG VIỆT

*Ngày . . . . ./ . . . . ./20 . . . .* Người báo giá

**NGUYỄN THỊ HUYỀN**